

Windows驱动安装程序用户手册

**Windows 系统要求**

具有USB 1.1/2.0/3.0/3.1主机控制器(USB接口)和Windows操作系统的PC机。

以下UH芯片版本的USB设备及其支持的操作系统系列

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chip Version | Windows 2000 / XP Server 2003  (32 & 64 bit) | Windows Vista / 7 Server2008/R2  (32 & 64 bit) | Windows 8 / 8.1 Server2012/R2 (32 & 64 bit) | Windows 10 Server 2016 (32 & 64 bit) | Windows 11 Server 2021 |
| RPC-XXX-UH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

一.usb数据编程线使用

1.你的编程软件必须为windows应用界面，能在windows操作系统下运行才能使用



usb数据编程线.

2.初次使用需安装驱动软件，以后即可即插即用。

WIN10/11安 装 方 案 一 ：


1. 打开USB驱动(可在 下载），点击SETUP安装驱动

图标，出现如下界面：点击安装 安装完后提示：




1. 计算机插入usb数据线，在控制面板的“系统”属性中的设备管理器的“端口”中可以看到USB转COM 的端口号。（如下图例的COM3）



3.然后设置编程软件的通讯端口为USB 转COM的端口号,如下图中的COM3,设置完成后

软件即可通过USB 数据线与机器通讯。




4.usb数据线插入计算机的某一个usb端口，可能转换出来的com口号可能不一定在com2-com4范围之内，请尝试插入另一usb端口。



WIN7 安 装 方 案 二 ：



电脑设备USB口提示异常的话。

如图：



需安装签名补丁更新 下载保存安装：

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46148&6B49FDFB-8E5B-4B07-BC31-15695C5A2143=1



安装补丁后重新启动，即可

